配置说明：

一、连接说明

1.电脑连接按钮盒，并运行按钮盒配置软件；（注：不是直接用数据线，是USB转TTL再转安卓接口）



2.长按按钮盒中间的键5秒直到指示灯常亮进入配置模式。如下图所示：



二、软件使用。

打开串口。（打开后串口号变灰色且变成红色关闭选项）

1. 首先把地址读取上来。
2. 如果要改地址则在读写地址栏把新的地址写入，并点击写地址。
3. 如果要改频率，先“读参数”，再把新的参数写进去；

此项要注意:

1. 新的频率属不属于这个“频率版本”的范围内。
2. “信道选择”此项是选择按钮盒的所要使用的频率。3.
3. “有无取消键”是指中间的按钮是做呼叫用、还是取消所有状态用，如果是呼叫则选“无”，做取消所有状态用则选“有”。

4.“键值状态数”是指按键正常呼叫使用的时候按钮盒的指示灯有几种状态， 亮 一下灭掉“1”；按一下亮，按一下灭是“2”；按一下亮，按一下慢闪， 按一 下灭是“3”）

5.配置完成后按中间取消键退出配置。（退出不需要长按）

如下图所示是改频率的步骤。

